DERS BİLGİ FORMU
	DERSİN ADI
	KUMLAMA 

	DERSİN SINIFI
	12. Sınıf 

	DERSİN SÜRESİ
	Haftalık 4 Ders Saati

	DERSİN AMACI
	Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam yüzey üzerine folyo ile maskeleme yapma ve kumlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

	DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
	1. Aşındırma için camın boyutuna uygun desen hazırlayıp folyolama işlemini yapar. 
2. Hazırladığı deseni cam yüzeye maskeleyip kumlama yapar.


	EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI
	Ortam: Atölye, makine atölyesi, soğuk cam atölyesi, işletme ortamı
Donanım: Desen, kâğıt, kalem, silgi, boya çeşitleri, cam form, tiner, turnet, cam kalemi, aydınger, parşömen, bilgisayar, plotter, folyo, maket bıçağı, transfer, lastik rulo, kompresör, kumlama tabancası (pistole), kompresör, kum,  kum haznesi, cam parçaları ve aynalar, cam yıkama makinesi, makine bakım ve temizlik araç gereçleri                                                                                                    

	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
	Bu derste öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken, gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir.

	KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU
	ÖĞRENME BİRİMİ
	KAZANIM SAYISI
	DERS SAATİ
	ORAN (%)

	
	Folyoyla Maskeleme
	4
	96
	66,67

	
	Kumlama 
	4
	48
	33,33

	
	TOPLAM
	8
	144
	100
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	ÖĞRENME BİRİMİ
	KONULAR
	ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI VE KAZANIM AÇIKLAMALARI

	Folyo ile Maskeleme
	1. Yüzey Üzerine Desen Hazırlama
2. Desen Folyo Ayıklama
3. Yapıştırma İçin Yüzeyi Hazırlama
4. Desen Folyo Yapıştırma
	1. Yüzey üzerine desen hazırlar.
· Turnet ve bordür ayarları, folyo ve çeşitleri, oran-orantı, transfer ve çeşitleri açıklanır.
· Cam yüzeyi tinerle temizleyerek turnet üzerine yerleştirip, folyoyu tekniğine uygun yüzeye geçirerek gerekli ölçülendirmeleri yapıldıktan sonra desen folyo üzerine çizdirilir. 
2.  Desen folyo ayıklar.
· Ploter makinesi ve bölümlerini, negatif-pozitif desenleri, kretuarı ve acto açıklanır.
· Ploterdan çıkan kesilmiş folyo deseni parçalarına ayırıp, negatif pozitif bölümlerini işaretleyip, maket bıçakları ile istenen bölümü folyodan çıkarıp transfer edilmesi sağlanır.
3. Yapıştırma için yüzeyi hazırlar.
· Turnet üzerinde formu merkezleme ve ölçülendirme, kalem ile cam üzerine işaretleme açıklanır.
· Turnet üzerine merkezleme yaparak deseni yerleştirmesi sağlanır.
4.  Desen folyo yapıştırır.
· Folyo ısıtma, pürmüz, transfer yapıştırma, maskeleme (folyolama) açıklanır.

	 Kumlama 
	1. Elde Desen Hazırlama
2. Kâğıt Bantla Maskeleme Yapma
3. Kumlama Makinesini Hazırlama
4. Yüzeyi Kumla Aşındırma
	1. Elde desen hazırlar.
· Elde desen hazırlama açıklanır. 
2. Kâğıt bantla maskeler.
· Cam yüzeyini kaplama ve desen aktarma açıklanır.
3. Kumlama makinesini hazırlar.
· Kompresör ayarları yapılış şekli, kompresörde basınç ayarlarını yapma işlemi ve pistole açıklanır.
4. Yüzeyi kumla aşındırır.
· Pistole uçları, kumlama makinesi ve kumlama tekniğinin aşamaları açıklanır.

	UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER

	Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir.

	Folyoyla Maskeleme
	1. Yüzey üzerine desen hazırlamak
2. Desen folyo ayıklamak
3. Yapıştırma için yüzeyi hazırlamak
4. Desen folyo yapıştırmak

	Kumlama 
	1. Elde desen hazırlamak
2. Kâğıt bantla maskeleme yapmak
3. Kumlama makinesini hazırlamak
4. Yüzeyi kumla aşındırmak

	DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	1. Bu becerilerin kazanılabilmesi için seramik ve cam teknolojisi alanı standart donanımları ve yapılacak uygulama faaliyetine ait araç gereç, donanım ve koşullar sağlanmalıdır. 
2. Sınıf veya atölye ortamında uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. 
3. Bu becerilerinin kazanılması esnasından öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi sağlanmalı, öğrenciler yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanmalıdır. Cam tezgâha taşınırken, koruyucu kolluk ve eldiven, cam kesimi yapılırken, uygun eldiven, cam çapakları alınırken koruyucu gözlük, kumlama yaparken maske kullanmalı ve makinelerin kullanımı öğretmenin gözetiminde olmalıdır.
4. Bu dersin işlenişi sırasında iş ahlakı (uygulama faaliyeti gereği üretilecek ürünü mesleki ilkeler ışığında üretme) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.
5. Bu dersin işlenişi sırasında çevre temizliği (çalıştığı araç gereç ve çalışma ortamını temizleme) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.
6. Bu dersin işlenişi sırasında azimli olma (Yaptığı uygulama ile ilgili bir sorunu çözme ile ilgili gerekli tedbirleri alır.) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.
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